Гарантийные условия
Проводившее ремонт турбокомпрессора предприятие гарантирует его нормальную работу при условии соблюдения порядка и правил установки, хранения и эксплуатации турбокомпрессора.
В случае использования турбокомпрессоров, для гонок или соревнований в любой их форме – гарантия не распространяется.
В случае выхода из строя в течение гарантийного срока эксплуатации, турбокомпрессор предъявляется в собранном виде вместе с гарантийным талоном.
Предприятие оставляет за собой право требовать поставки транспортного средства, на которое устанавливался турбокомпрессор, с целью контроля совместной работы двигателя и турбокомпрессора.
 
Гарантия теряет силу в следующих случаях:
1. Двигатель, на который установлен отремонтированный турбокомпрессор, не соответствует техническим условиям завода-изготовителя.
2. Модель турбокомпрессора не соответствует типу и мощности двигателя.
3. Изменена, по сравнению со стандартной, программа управления двигателем, изменены характеристики воздухо- и топливоподачи.
4. Полное или частичное разрушение деталей двигателя.
5. Неисправность системы управления турбокомпрессором.
6. Не выполняются следующие требования:
- физико-химические свойства масла не соответствуют требованиям технических условий на двигатель;
- засоренность масляных каналов подшипникового узла турбокомпрессора;
- неисправна система смазки: недостаточное сечение каналов, деформация трубок подвода и отвода масла, закокосованность масляных трубок,  неисправности масляного насоса и редукционного клапана, давление масла не соответствует требованиям ТУ, затруднен подвод и отвод  масла к/из турбокомпрессора;
- неисправна воздушная система:  нарушение герметичности, засоренность или отсутствие воздушного фильтра;
- неисправность выхлопной системы: нарушение герметичности системы, неисправность катализатора;
- неисправность топливной системы;
- давление картерных газов превышает 50 мм вод.столба;
- разрежение за воздушным фильтром превышает 20 мм вод.столба на холостом ходу;
- использование некондиционного топлива (недостаточное октановое или цетановое число, не соответствует ТУ на моторное топливо, применение не сертифицированных присадок);
- не герметичность систем впуска и выпуска.
7. Механические повреждения элементов турбокомпрессора: корпуса турбины, корпуса компрессора, корпуса подшипников, колеса компрессора и колеса турбины.
8. Использование герметиков при монтаже.
9. Нарушена инструкция по запуску двигателя с турбокомпрессором.
10. Нарушена инструкция по установке турбокомпрессора на двигатель.
11. Производилась частичная или полная разборка турбокомпрессора.
12. Применение промывочной жидкости двигателя.

